Résumé :

L'holographie est une technologie révolutionnaire qui a bouleversé de nombreux secteurs.
La naissance de cette image 3D, de l'holographie optique à l'holographie Numérique, et maintenant il se développe dans la production de projecteurs holographiques.
Parmi ces projecteurs, on cite le ventilateur ou hélice holographique. Les Hélices Holographique, ces petites pépites qui visent à rendre une image 2D en 3D permettent de projeter n’importe quelle image ou vidéo que nous voulions. Les ventilateurs holographiques sont muni de diodes LED de différentes couleurs, placées sur les pales de l'hélice qui par le fait de la rotation de celle-ci et de la persistance rétinienne dessinent une image. Ce contenu passe par l’ordinateur qui calcule les teintes à afficher pour créer cet effet 3D lorsque le rotor tourne. Cependant l’appareil reste invisible et seul l’hologramme 3D apparaît à l’œil de l’observateur.

Nous avons également rencontré une problématique liée à l'affichage d'images à haute résolution en raison de l'utilisation de LED de faible intensité lumineuse et de l'espace entre les LED, qui est important. Cela se pose notamment dans le cas des hélices holographiques commerciales qui sont dotées d'une carte PCB comportant plus de 1000 LED sur une longueur de 30 cm. Cette configuration entraîne des limitations en termes de résolution et de précision d'affichage des images.

Mots clés : Holographie, Hologramme, Image 3D, Hélice holographique, Ventilateur holographique, Image flottante, LEDs, Illusion d’optique, interférence, diffraction, perception visuelle, persistance rétinienne

ملخص:

تعتبر الهولوغرافيا تكنولوجيا ثورية أحدثت ضجة في العديد من القطاعات، منذ ظهور الصور الثلاثية الأبعاد باستخدام الهولوغرافيا البصرية وصولا إلى الهولوغرافيا الرقمية، أما حاليا فقد تطورت لتشمل إنتاج أجهزة عرض ثلاثية الأبعاد، ومن بين هذه الاجهزة، نجد المروحة الهولوغرافية أو اللوالب الهولوغرافي، وتحوّل هذه الجواهر الصغيرة الصورة ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد، كما تمكننا من عرض أي صورة أو فيديو نرغب فيه. تحتوي اللوالب الهولوغرافية على ديودات LED بألوان مختلفة، مثبتة على شفرات المروحة. فنتيجة لدوران اللولب وجهد شبكية العين يتم رسم صورة. حيث يعالج هذا المحتوى بواسطة الكمبيوتر الذي يحسب الظلال المراد عرضها لخلق تأثير ثلاثي الأبعاد عند المحرك. وبالتالي، يبقى الجهاز غير مرئي ويظهر فقط الهولوغرام ثلاثي الأبعاد أمام نظر المشاهد وهذا بفضل الوهم او الإدراك البصري.

واجهنا أيضًا مشكلة في عرض صور ذات دقة عالية بسبب استخدام مصابيح LED ذات كثافة ضوء منخفضة والمسافة الكبيرة بين الدوائر المؤلِّفة للمصابيح. وهذا ينطبق بشكل خاص على اللوالب الهولوغرافية التجارية التي تحتوي على لوحة دوائر مطبوعة PCB تحتوي على أكثر من 1000 مصباح LED على طول 30 سم. هذه التكوينات تؤدي إلى قيود في الدقة والتفاصيل في عرض الصور.

الكلمات المفتاحية: الهولوغرافيا، الهولوغرام، الصورة ثلاثية الأبعاد، اللوالب الهولوغرافية، المروحة الهولوغرافية، الصورة العائمة، الصمامات الثنائية المُضيئة، وهم بصري، التداخل، الانكسار، الإدراك البصري، الوهم البصري

Abstract :

Holography is a revolutionary technology spread in many sectors, starting from the

appearance of 3D imaging with optical holography up to the digital holography. it has now developed into the production of holographic projectors. Among these projectors; the hologram fans namely the helixes. These last are small gems that transform a 2D image into 3D one, and allow us to project any image or video we want. Hologram fans are equipped with LED diodes of different colors, placed on the blades of the fan. Due to the rotation of the fan and the persistence of the human’s eye retina, they create an image. The content is processed by a computer that calculates the shades to display, in order to create the 3D effect when the rotor spins. However, the device itself remains invisible, and only the 3D hologram appears to the observer’s eye.

We also encountered a challenge in displaying high-resolution images due to the use of low-intensity LED lights and the significant spacing between the LEDs. This particularly applies to commercial holographic fans that feature a PCB board with over 1000 LEDs spread over a 30cm length. This configuration imposes limitations on the resolution and precision of image display.

Keywords: Holography, Hologram, 3D Image, Holographic Helix, Holographic Fan, Floating Image, LEDs, Optical Illusion, Interference, Diffraction, Visual Perception, Retinal Persistence